void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(8,OUTPUT);

}

void loop()

{

int a=analogRead(A5);

Serial.println(a);

if(a<370)

{

digitalWrite(8,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(8,LOW);

}

}